{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,1,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[45,0,45,10],[46,0,46,10],[47,0,47,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量报价清单"]
["序号","项目名称及特征","单位","工程量   （暂估）","施工费","材料费","合价","甲方供应材料",null,"工程量计算规则","备 注"]
[{"$nulls":7},"材料名称","主材损耗或消耗量"]
[null,"1#厂房金属结构工程"]
[1,"钢柱\n1、钢材品种、规格：材质Q355B(按厂内抛丸除锈，铁红醇酸底漆两度）\n2、油漆品种、刷漆遍数：防火涂料\n3、耐火等级：二级耐火极限2.5h\n4、喷砂除锈达到Sa2-1/2级\n5、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",79.02,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[2,"钢梁\n1、钢材品种、规格：材质Q355B(按厂内抛丸除锈，铁红醇酸底漆两度）\n2、油漆品种、刷漆遍数：防火涂料\n3、耐火等级：二级耐火极限1.5h\n4、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",53.12,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[3,"电动单粱吊车规格：\n1、Q=10T,LK=22.5M,H=9M \n具体详施工图纸\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","套",2,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按照图纸要求配合进场验收资料计算"]
[4,"雨棚粱\n1、钢材品种、规格：材质Q355B(按厂内抛丸除锈，铁红醇酸底漆两度）\n2、油漆品种、刷漆遍数：防火涂料\n3、耐火等级：二级耐火极限1.5h\n4、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",1.074,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[5,"钢吊车梁\n1、钢材品种、规格：材质Q355B(按厂内抛丸除锈，铁红醇酸底漆两度）\n2、油漆品种、刷漆遍数：防火涂料\n3、耐火等级：二级耐火极限（1.5h）\n4、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",51.426,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[6,"钢轨\n1、轨道类型：《05g525》第8页GDGL-1\n2、每米质量：38KG\n3、安装高度：9M\n4、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",15.96,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸配合图纸规定规范图集以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[7,"钢板墙板\n规格：\n1、1.2米以上外墙，0.5mm厚镀铝锌压型钢板（白色820型）\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",2959.91,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","金属墙板安装，按设计图示尺寸以铺挂面积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。（按计算规则计算材料，焊条、铆钉、螺栓等已包含在综合单价内）\n"]
[8,"钢板墙板\n部位：女儿墙内板\n1、规格：0.5mm厚单彩板\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",397.8,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","金属墙板安装，按设计图示尺寸以铺挂面积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。（按计算规则计算材料，焊条、铆钉、螺栓等已包含在综合单价内）\n"]
[9,"压型钢板屋面板\n1、0.6mm厚蓝色820型单彩板+0.17mm厚防水透气膜+100mm厚保温防火玻璃丝棉（双面铝箔贴面）\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",5005.35,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","金属板安装，按设计图示尺寸以铺挂面积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。（按计算规则计算材料，焊条、铆钉、胶、螺栓等已包含在综合单价内）\n"]
[10,"雨棚板\n1、0.5mm厚单彩板\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",135.2,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","金属板安装，按设计图示尺寸以铺挂面积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。（按计算规则计算材料，焊条、铆钉、螺栓等已包含在综合单价内）\n"]
[11,"钢支撑、钢拉条\n1、屋面、柱、墙：支撑、拉条\n2、油漆品种、刷漆遍数：热镀锌处理，镀锌量不小于275g/m2双面镀锌\n3、材质Q235B\n4、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",22.399,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[12,"钢檩条\n1、钢材品种、规格：材质Q345B(按厂内抛丸除锈，铁红醇酸底漆两度）\n2、油漆品种、刷漆遍数：防火涂料\n3、耐火等级：二级耐火极限1h\n4、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",27.82,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[13,"钢墙架\n1、墙面的檩条、窗柱、门梁：Q345B，热浸镀锌，双面镀锌量不应小于275g/平米\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",27.835,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[14,"钢天沟\n1、3mm钢制镀锌成品天沟\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",210.92,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以铺挂长度计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。（按计算规则计算材料，焊条、铆钉、胶、螺栓等已包含在综合单价内）\n"]
[15,"泛水板\n1、含屋面泛水，墙面泛水\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",2245,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以铺挂长度计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。（按计算规则计算材料，焊条、铆钉、胶、螺栓等已包含在综合单价内）\n"]
[16,"钢梯\n1、屋面检修梯：详见01j925-1-43\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",0.335,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[17,"高强螺栓\n1、连接高强螺栓M20\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","套",1976,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","高强螺栓按设计图示数量计算"]
[18,"地脚螺栓\n（材料尺寸材质具体详施工图纸）\n1、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",3.545,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[null,"2#厂房-钢结构工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"钢柱\n1、钢材品种、规格：材质Q355B(按厂内抛丸除锈，铁红醇酸底漆两度）\n2、油漆品种、刷漆遍数：防火涂料\n3、耐火等级：二级耐火极限2.5h\n4、喷砂除锈达到Sa2-1/2级\n5、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",79.122,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[20,"钢梁\n1、钢材品种、规格：材质Q355B(按厂内抛丸除锈，铁红醇酸底漆两度）\n2、油漆品种、刷漆遍数：防火涂料\n3、耐火等级：二级耐火极限1.5h\n4、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",56,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[21,"电动单粱吊车规格：\n1、Q=10T,LK=22.5M,H=9M \n具体详施工图纸\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","套",3,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按照图纸要求配合进场验收资料计算"]
[22,"雨棚粱\n1、钢材品种、规格：材质Q355B(按厂内抛丸除锈，铁红醇酸底漆两度）\n2、油漆品种、刷漆遍数：防火涂料\n3、耐火等级：二级耐火极限1.5h\n4、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",1.684,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[23,"钢吊车梁\n1、钢材品种、规格：材质Q355B(按厂内抛丸除锈，铁红醇酸底漆两度）\n2、油漆品种、刷漆遍数：防火涂料\n3、耐火等级：二级耐火极限（1.5h）\n4、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",51.5,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[24,"钢轨\n1、轨道类型：《05g525》第8页GDGL-1\n2、每米质量：38KG\n3、安装高度：9M\n4、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",15.96,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸配合图纸规定规范图集以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[25,"钢板墙板\n规格：\n1、1.2米以上外墙，0.5mm厚镀铝锌压型钢板（白色820型）\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",2501.88,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","金属墙板安装，按设计图示尺寸以铺挂面积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。（按计算规则计算材料，焊条、铆钉、螺栓等已包含在综合单价内）\n"]
[26,"钢板墙板\n部位：女儿墙内板\n1、规格：0.5mm厚单彩板\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",284,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","金属墙板安装，按设计图示尺寸以铺挂面积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。（按计算规则计算材料，焊条、铆钉、螺栓等已包含在综合单价内）\n"]
[27,"压型钢板屋面板\n1、0.6mm厚蓝色820型单彩板+0.17mm厚防水透气膜+100mm厚保温防火玻璃丝棉（双面铝箔贴面）\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",5040,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","金属板安装，按设计图示尺寸以铺挂面积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。（按计算规则计算材料，焊条、铆钉、胶、螺栓等已包含在综合单价内）\n"]
[28,"雨棚板\n1、0.5mm厚单彩板\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",239.2,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","金属板安装，按设计图示尺寸以铺挂面积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。（按计算规则计算材料，焊条、铆钉、螺栓等已包含在综合单价内）\n"]
[29,"钢支撑、钢拉条\n1、屋面、柱、墙：支撑、拉条\n2、油漆品种、刷漆遍数：热镀锌处理，镀锌量不小于275g/m2双面镀锌\n3、材质Q235B\n4、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",21.506,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[30,"钢檩条\n1、钢材品种、规格：材质Q345B(按厂内抛丸除锈，铁红醇酸底漆两度）\n2、油漆品种、刷漆遍数：防火涂料\n3、耐火等级：二级耐火极限1h\n4、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",29.454,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[31,"钢墙架\n1、墙面的檩条、窗柱、门梁：Q345B，热浸镀锌，双面镀锌量不应小于275g/平米\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",27.786,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[32,"钢天沟\n1、3mm钢制镀锌成品天沟\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",281.84,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以铺挂长度计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。（按计算规则计算材料，焊条、铆钉、胶、螺栓等已包含在综合单价内）\n"]
[33,"泛水板\n1、含屋面泛水，墙面泛水\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",2515,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以铺挂长度计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。（按计算规则计算材料，焊条、铆钉、胶、螺栓等已包含在综合单价内）\n"]
[34,"钢梯\n1、屋面检修梯：详见01j925-1-43\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",0.335,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[35,"高强螺栓\n1、连接高强螺栓M20\n2、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","套",2472,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","高强螺栓按设计图示数量计算"]
[36,"地脚螺栓\n（材料尺寸材质具体详施工图纸）\n1、说明：投标人自行综合考虑报价，包括人工、机械机具、普通螺栓、防火涂料、油漆、辅材等全部费用\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",3.046,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"/","/","按设计图示尺寸以质量计算（按构件净重计算，焊条、铆钉、螺栓等不增加质量）"]
[null,"合计（不含增值税）",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"其中安全生产费 2%",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"增值税（9 %）",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"合计（含增值税）",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["以上综合单价包括除增值税外完成合同内容所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料设备采购费(甲供材除外)、辅材费（焊条、铆钉、螺栓等）、探伤费、各类优化费、绘制深化设计图费、机械机具费、措施费(含脚手架)、临时设施费、保险费、停滞费、风雨季及冬季施工费、水电费、各种管理费、利润、 规费、农民工综合保险、检验试验费、各种补贴、质量缺陷整改费用，未交付前的半成品及成品保护费、自购材料的采管费、甲供材料的保管费、安全生产费、二次倒运费、安全文明施工费(2%) 、确保工程施工、质量、进度的一切措施费、临时设施费、窝工费、风雨季及冬季施工费、建筑红线内材料及机械设备搬运费、甲供材料进场卸货、码堆、取样送检和施工完后的余料清理、码堆、退库装卸等费用、以及政策性文件规定、合同所有责任、义务和风险费用等。"]
["注:"]
["1、以上工作内容未尽部分，详见施工图纸及相关规范、图集要求；\n2、钢结构的综合单价为含钢材的全费用单价，是包含了钢材制作、运输、除锈、油漆(具体油漆工程以图纸为准，满足设计要求)、安装以及人工费、机械费、材料费、管理费、利润、各类吊装难度措施费、税金、钢结构二次翻样图等的全费用单价。\n3、钢结构涂装钢结构(冷弯薄壁除外)涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法:抛砂丸除锈,除锈质量等级应不低于施工图纸要求及《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》(GBT 8923.1-2011)中规定的Sa2级现场补漆除锈可采用电动、风动除锈I具彻底除锈，达到St了级,再按所在部位，配套依次做底漆、中间漆、面漆。为保证外观成型质量，最后一遍面漆须在吊装完成后现场进行涂刷。\n4、乙方所绘制的深化设计图，提交可编辑、拷贝、打印准确无误的详细设计电子文档一份，提供Tekla Structures文件一份: 并提供与转化图纸一致的含构件清单和构件材料明细表(含构件材料表面积)的电子表格excel一份。 包括相关说明、图纸目录、平面定位图、构件预埋件图、构件图、构件编号图、材料统计表和汇总表(包括高强螺栓、栓钉统计表)、节点图、标准作法图、索引图和图表编号等。\n5、施工现场若无塔吊可用，分包自行考虑汽车吊，费用包含在综合单价内；吊装前报吊装方案，并做好吊装安全措施，经甲方同意后方可吊装。                                                                                                                        6、钢结构深化图纸需通过政府相关部门审核及设计院审核，相关费用由投标单位自行考虑，包含在投标报价中。专家论证费由投标单位自行考虑，费用不另计取。                                                                                                             \n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}