{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":158,"n_cols":10,"rows_kept":158,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[36,1,36,3],[39,1,39,3],[77,1,77,2],[124,1,124,8],[125,9,138,9],[157,0,157,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量报价清单"]
["序号","项目名称及特征","单位","工程量   （暂估）","不含税增值税综合单价","合价","甲方供应材料",null,"工程量计算规则","备 注"]
[{"$nulls":6},"材料名称","主材损耗或消耗量"]
[null,"1#厂房-土建工程"]
[1,"平整场地\n1、具体详施工现场及施工图纸，投标人应自行考虑报价","m2",5101.36,null,0,"/","/","按设计图示尺寸，以建筑物首层建筑面积计算"]
[2,"     挖沟槽土方\n室外原始绝对标高37.15：\n1、土壤类别：三类\n2、余方按招标人的要求集中堆放\n3、具体详施工现场及施工图纸，投标人应自行考虑报价","m3",312.5,null,0,"/","/","按设计图示沟槽长度乘以沟槽断面面积，以体积计算(沟槽的断面面积，应包括工作面宽度、放坡宽度)"]
[3,"     挖沟槽石方\n室外原始绝对标高37.15：\n1、岩石类别：石灰岩\n2、开凿深度：1.25米以内\n3、余方按招标人的要求集中堆放\n4、具体详施工现场及施工图纸，破碎、机械均包括在综合单价内，投标人应自行考虑报价","m3",2359.97,null,0,"/","/","按设计图示沟槽长度乘以沟槽断面面积，以体积计算(沟槽的断面面积，应包括工作面宽度、放坡宽度)"]
[4,"        回填方\n1、密实度要求：符合实际要求\n2、暂定外购土\n3、具体详施工现场及施工图纸，回填碾压人工、机械均包括在综合单价内，投标人应自行考虑报价","m3",925.44,null,0,"/","/","按挖土方体积减去设计室外地坪以下建筑物、基础（含垫层）的体积计算。\n"]
[5,"砌筑工程"]
[6,"1、砖品种、规格、强度级：mu5煤矸石空心砖\n2、墙体厚度：200\n3、砂浆强度级：m5混合砂浆\n4、包含在室内地坪下约60处做20厚1:2.5防水砂浆水平防潮层（掺5%防水剂）\n5、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：材料场内水平、垂直运输；砂浆调运、砌筑；砌块孔洞灌实；砌筑简易脚手架搭、拆、运；专业预留孔洞的预留及孔隙封堵、砌体墙中专业线管开槽后的填补。）","m3",55.96,null,0,"/","/","根据2018安徽省建筑工程计价定额计算规则计算"]
[7,"混凝土工程"]
[8,"        垫层\n1、厚度：100\n2、材料品种及比例：c15混凝土\n3.具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护。）","m3",51.32,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[9,"      独立基础\n1、混凝土种类：商品混凝土\n2、混凝土强度等级：c30\n3、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护。）","m3",162.24,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[10,"       矩形柱\n1、柱规格形状：矩形2.4米以内\n2、混凝土种类：商品混凝土\n3、混凝土强度等级：c30\n4、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",4.08,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[11,"矩形柱\n1、柱规格形状：矩形2.4米以外\n2、混凝土种类：商品混凝土\n3、混凝土强度等级：c30\n4、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",30.46,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[12,"构造柱\n1、柱规格形状：200*200\n2、混凝土种类：商品混凝土\n3、混凝土强度等级：c25\n4、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",3.14,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算；"]
[13,"混凝土短柱与钢结构柱间\n1、c35混凝土二次浇筑\n2、包含模板\n3、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润、模板铺挂；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",1.8,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算；模板按设计图示实际接触面计算"]
[14,"         矩形柱\n1、柱脚保护：c30微膨胀混凝土含模板\n2、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润、模板铺挂；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",5.38,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算；模板按设计图示实际接触面计算"]
[15,"        基础梁\n1、混凝土种类：商品混凝土\n2、混凝土等级：c30\n3、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",38.64,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[16,"圈梁\n1、混凝土种类：商品混凝土\n2、混凝土强度等级：c25\n3、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",10.66,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[17,"        散水\n详见：12j003-1B/A1\n1、60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光；\n2、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆\n3、素土夯实，向外坡3%~5%\n4、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护；卵石灌浆、素土夯实等工作）","m2",207.04,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"散水、坡道按设计图示尺寸以水平投影面积计算。"]
[18,"        坡道\n详见：12j003-1B/A7\n1、50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面\n2、100厚C20混凝土\n3、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300\n4、素土夯实\n5、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护；卵石灌浆、素土夯实等工作）","m2",115.51,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"散水、坡道按设计图示尺寸以水平投影面积计算。"]
[19,"后浇带\n1、基础梁后浇带：c35混凝土\n2、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",0.24,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[20,"    现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ6\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",0.222,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[21,"    现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ8\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",1.593,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[22,"     现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ10\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",3.819,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[23,"     现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ12\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",6.356,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[24,"   现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ18\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",5.379,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[25,"   现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ20\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",0.117,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[26,"    现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ22\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",1.807,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[27,"    现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ25\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",0.109,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[28,"砌体、板缝钢筋加固\n1、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",0.109,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[29,"墙面钢板（丝）网\n部位：不同材料交接处\n1、砼与砌块交界处钉设一层钢丝网，搭接长度综合考虑\n2、具体详施工图纸，投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括材料\n场内运输、平整、裁切、铺贴等工作","m2",328.32,null,0,"/","/","墙面钉钢板网（钢丝网），按平方米计算"]
[30,"楼地面装饰工程"]
[31,"    混凝士耐磨地坪(用于厂房内生产区地面）\n1、刷混凝土密封固化剂两道(用量为2 k/㎡\n2、金刚砂骨料耐磨地坪(厚3-5mm用量为5 ka/\n3、200厚C25细石混凝土内配 E@150双向钢筋网片,分隔缝4000/4500*4000/4500按厂房轴线间距均分随打\n随抹平\n4、250厚碎石热层\n5、素土夯实\n6、具体详施工图纸，投标人自行综合考虑报价","m2",5055.33,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"整体面层、找平层按设计图示尺寸以面积计算,应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3㎡以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛等的开口部分不增加面积。\n"]
[32,"   水泥砂浆踢脚线\n1、踢脚线高度：150\n2、底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆12厚\n3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆\n4、具体详施工图纸，投标人自行综合考虑报价","m",276.2,null,0,"/","/","踢脚线按设计图示长度以延长米计算"]
[33,"墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程"]
[34,"      墙面一般抹灰\n内墙：\n1.界面砂浆一道\n2.20厚1:3水泥砂浆找平（掺适量聚丙烯纤维）\n3、具体详施工图纸，投标人自行综合考虑报价","m2",331.44,null,0,"/","/","内墙抹灰按设计图示尺寸以面积计算，应扣除门窗洞口和空圈所占的面积，不扣除踢脚线、挂镜线、0.3㎡以内的孔洞和墙与构件交接处的面积，门窗洞口侧壁和顶面亦不增加。"]
[35,"     墙面一般抹灰\n外墙：\n1.界面砂浆一道\n2.20厚1:3水泥砂浆找平（掺适量聚丙烯纤维）\n3、具体详施工图纸，投标人自行综合考虑报价","m2",390,null,0,"/","/","内墙抹灰按设计图示尺寸以面积计算，应扣除门窗洞口和空圈所占的面积，不扣除踢脚线、挂镜线、0.3㎡以内的孔洞和墙与构件交接处的面积，门窗洞口侧壁和顶面亦不增加。"]
[36,"油漆、涂料、裱糊工程"]
[37,"      抹灰面油漆\n内墙：\n1.腻子2度\n2.白色内墙乳胶漆2度\n3、具体详施工图纸，投标人自行综合考虑报价","m2",331.44,null,0,"/","/","抹灰面油漆、涂料按设计图示尺寸以喷（刷）面积计算。"]
[38,"     外墙真石漆\n外墙：\n1.柔性耐水腻子2度\n2.外墙真石漆2度\n3、具体详施工图纸，投标人自行综合考虑报价","m2",390,null,0,"/","/","抹灰面油漆、涂料按设计图示尺寸以喷（刷）面积计算。"]
[39,"混凝土厚度增减费用","m2",1,-1,-1,null,null,"每减少1cm厚度，按照项目最终确认工程量结算"]
[40,"碎石垫层厚度增减费用","m2",1,-3,-3,null,null,"每减少1cm厚度，按照项目最终确认工程量结算"]
[41,"2#厂房-土建工程"]
[42,"平整场地\n1、具体详施工现场及施工图纸，投标人应自行考虑报价","m2",5096.96,null,0,"/","/","按设计图示尺寸，以建筑物首层建筑面积计算"]
[43,"     挖沟槽土方\n室外原始绝对标高37.15：\n1、土壤类别：三类\n2、余方按招标人的要求集中堆放\n3、具体详施工现场及施工图纸，投标人应自行考虑报价","m3",285.34,null,0,"/","/","按设计图示沟槽长度乘以沟槽断面面积，以体积计算(沟槽的断面面积，应包括工作面宽度、放坡宽度)"]
[44,"     挖沟槽石方\n室外原始绝对标高37.15：\n1、岩石类别：石灰岩\n2、开凿深度：1.25米以内\n3、余方按招标人的要求集中堆放\n4、具体详施工现场及施工图纸，破碎、机械均包括在综合单价内，投标人应自行考虑报价","m3",2052.66,null,0,"/","/","按设计图示沟槽长度乘以沟槽断面面积，以体积计算(沟槽的断面面积，应包括工作面宽度、放坡宽度)"]
[45,"        回填方\n1、密实度要求：符合实际要求\n2、暂定外购土\n3、具体详施工现场及施工图纸，回填碾压人工、机械均包括在综合单价内，投标人应自行考虑报价","m3",500.86,null,0,"/","/","按挖土方体积减去设计室外地坪以下建筑物、基础（含垫层）的体积计算。\n"]
[46,"砌筑工程"]
[47,"1、砖品种、规格、强度级：煤矸石空心砖\n2、墙体厚度：200\n3、砂浆强度级：m5混合砂浆\n4、包含在室内地坪下约60处做20厚1:2.5防水砂浆水平防潮层（掺5%防水剂）\n5、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：材料场内水平、垂直运输；砂浆调运、砌筑；砌块孔洞灌实；砌筑简易脚手架搭、拆、运；专业预留孔洞的预留及孔隙封堵、砌体墙中专业线管开槽后的填补。）","m3",44.22,null,0,"/","/","根据2018安徽省建筑工程计价定额计算规则计算"]
[48,"混凝土工程"]
[49,"        垫层\n1、厚度：100\n2、材料品种及比例：c15混凝土\n3.具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护。）","m3",46.66,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[50,"      独立基础\n1、混凝土种类：商品混凝土\n2、混凝土强度等级：c30\n3、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护。）","m3",145.52,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[51,"       矩形柱\n1、柱规格形状：矩形2.4米以内\n2、混凝土种类：商品混凝土\n3、混凝土强度等级：c30\n4、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",6.12,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[52,"矩形柱\n1、柱规格形状：矩形2.4米以外\n2、混凝土种类：商品混凝土\n3、混凝土强度等级：c30\n4、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",26.56,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[53,"构造柱\n1、柱规格形状：200*200\n2、混凝土种类：商品混凝土\n3、混凝土强度等级：c25\n4、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",2.8,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算；"]
[54,"混凝土短柱与钢结构柱间\n1、c35混凝土二次浇筑\n2、包含模板\n3、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润、模板铺挂；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",1.69,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算；模板按设计图示实际接触面计算"]
[55,"         矩形柱\n1、柱脚保护：c30微膨胀混凝土含模板\n2、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润、模板铺挂；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",3.82,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算；模板按设计图示实际接触面计算"]
[56,"        基础梁\n1、混凝土种类：商品混凝土\n2、混凝土等级：c30\n3、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",34.4,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[57,"圈梁\n1、混凝土种类：商品混凝土\n2、混凝土强度等级：c25\n3、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",8.86,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[58,"        散水\n详见：12j003-1B/A1\n1、60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光；\n2、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆\n3、素土夯实，向外坡3%~5%\n4、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护；卵石灌浆、素土夯实等工作）","m2",157.44,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"散水、坡道按设计图示尺寸以水平投影面积计算。"]
[59,"        坡道\n详见：12j003-1B/A7\n1、50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面\n2、100厚C20混凝土\n3、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300\n4、素土夯实\n5、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护；卵石灌浆、素土夯实等工作）","m2",234.03,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"散水、坡道按设计图示尺寸以水平投影面积计算。"]
[60,"后浇带\n1、基础梁后浇带：c35混凝土\n2、具体详施工图纸（投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括：混凝土接触面清理、湿润；混凝土的垂直、水平运输；混凝土的浇筑、振捣、养护）","m3",0.44,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[61,"    现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ6\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",0.176,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[62,"    现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ8\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",1.524,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[63,"     现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ10\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",3.137,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[64,"     现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ12\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",5.601,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[65,"   现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ18\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",5.336,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[66,"   现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ20\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",0.267,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[67,"    现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ22\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",1.686,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[68,"    现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ25\n2、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",0.127,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[69,"砌体、板缝钢筋加固\n1、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t",0.091,null,0,"/","/","钢筋工程量，应按设计图示钢筋长度乘以规格所匹配的单位理论质量计算质量。"]
[70,"墙面钢板（丝）网\n部位：不同材料交接处\n1、砼与砌块交界处钉设一层钢丝网，搭接长度综合考虑\n2、具体详施工图纸，投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括材料\n场内运输、平整、裁切、铺贴等工作","\tm2",185.12,null,0,"/","/","墙面钉钢板网（钢丝网），按平方米计算"]
[71,"楼地面装饰工程"]
[72,"  混凝士耐磨地坪(用于厂房内生产区地面）\n1、刷混凝土密封固化剂两道(用量为2 k/㎡\n2、金刚砂骨料耐磨地坪(厚3-5mm用量为5 ka/\n3、200厚C25细石混凝土内配 E@150双向钢筋网片,分隔缝4000/4500*4000/4500按厂房轴线间距均分随打\n随抹平\n4、250厚碎石热层\n5、素土夯实\n6、具体详施工图纸，投标人自行综合考虑报价","m2",5054.21,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"整体面层、找平层按设计图示尺寸以面积计算,应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3㎡以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛等的开口部分不增加面积。\n"]
[73,"   水泥砂浆踢脚线\n1、踢脚线高度：150\n2、底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆12厚\n3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆\n4、具体详施工图纸，投标人自行综合考虑报价","m",220.2,null,0,"/","/","踢脚线按设计图示长度以延长米计算"]
[74,"墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程"]
[75,"      墙面一般抹灰\n内墙：\n1.界面砂浆一道\n2.20厚1:3水泥砂浆找平（掺适量聚丙烯纤维）\n3、具体详施工图纸，投标人自行综合考虑报价","m2",275,null,0,"/","/","内墙抹灰按设计图示尺寸以面积计算，应扣除门窗洞口和空圈所占的面积，不扣除踢脚线、挂镜线、0.3㎡以内的孔洞和墙与构件交接处的面积，门窗洞口侧壁和顶面亦不增加。"]
[76,"     墙面一般抹灰\n外墙：\n1.界面砂浆一道\n2.20厚1:3水泥砂浆找平（掺适量聚丙烯纤维）\n3、具体详施工图纸，投标人自行综合考虑报价","m2",316.55,null,0,"/","/","内墙抹灰按设计图示尺寸以面积计算，应扣除门窗洞口和空圈所占的面积，不扣除踢脚线、挂镜线、0.3㎡以内的孔洞和墙与构件交接处的面积，门窗洞口侧壁和顶面亦不增加。"]
[77,"油漆、涂料、裱糊工程"]
[78,"      抹灰面油漆\n内墙：\n1.腻子2度\n2.白色内墙乳胶漆2度\n3、具体详施工图纸，投标人自行综合考虑报价","m2",275,null,0,"/","/","抹灰面油漆、涂料按设计图示尺寸以喷（刷）面积计算。"]
[79,"     外墙真石漆\n外墙：\n1.柔性耐水腻子2度\n2.外墙真石漆2度\n3、具体详施工图纸，投标人自行综合考虑报价","m2",316.55,null,0,"/","/","抹灰面油漆、涂料按设计图示尺寸以喷（刷）面积计算。"]
[80,"混凝土厚度增减费用","m2",1,-1,-1,null,null,"每减少1cm厚度，按照项目最终确认工程量结算"]
[81,"碎石垫层厚度增减费用","m2",1,-3,-3,null,null,"每减少1cm厚度，按照项目最终确认工程量结算"]
[82,"      挖一般土方\n1、土壤类别：三类土\n2、余方按招标人的要求集中堆放\n3、具体详施工图纸及施工现场，报价综合考虑辅材、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3",328.6,null,0,"/","/","一般土石方，按设计图示基础（含垫层）尺寸，另加工作面宽度、土方放坡宽度或石方允许超挖量乘以开挖深度，以体积计算。"]
[83,"     挖一般石方\n1、岩石类别：石灰岩\n2、开凿深度：0.9米以内\n3、余方按招标人的要求集中堆放\n4、具体详施工图纸及施工现场，综合考虑辅材、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3",4938.01,null,0,"/","/","一般土石方，按设计图示基础（含垫层）尺寸，另加工作面宽度、土方放坡宽度或石方允许超挖量乘以开挖深度，以体积计算。"]
[84,"   路床(槽)碾压检验\n1、挖高填低、整平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处；\n2、压实度：详见设计图纸；\n3、其它要求详见设计图纸或相关标准规范要求，综合考虑辅材、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2",4896.84,null,0,"/","/","人行道整形、路床（槽）整形按设计图示尺寸以㎡计算，不扣除各类井所占面积。"]
[85,"混凝土中间层\n1、200mmC35钢筋混凝土 \n2、内配%%C10@200双向,4M*6M设分隔缝,缝内嵌PVC防水油膏\n接缝处铺设50cm防裂贴\n3、底基层:200厚级配碎石垫层\n(注:各面层之间设置沥青粘层,路基顶面设计回弹模量值,主干路(≥4m)\n不小于30MPa,次干路支路(<4m)不小于20MPa。\n素土压实,压实度>95%,\n环刀取样\n（具体详施工图纸）\n4、综合考虑辅材、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2",4896.84,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"道路基层按设计图示尺寸以“㎡”计算"]
[86,"多合土养护\n洒水车养护\n1、其它要求详见设计图纸或相关标准规范要求，综合考虑辅材、机械等其他完成本项所需的一切工作。","m2",4896.84,null,0,"/","/","按设计图示尺寸以“㎡”计算"]
[87,"沥青混凝土\n1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土；\n2、石料粒径：具体详见设计图纸；\n3、下面层，厚度：6cm；\n4、其它要求详见设计图纸或相关标准规范要求，综合考虑辅材、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作。","m2",4896.84,null,0,"/","/","工程量以设计长度乘以设计宽度以“㎡”计算"]
[88,"沥青混凝土\n1、沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼\n2、石料粒径：具体详见设计图纸；\n3、上面层，厚度：4cm；\n4、其它要求详见设计图纸或相关标准规范要求，综合考虑辅材、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作。","m2",4896.84,null,0,"/","/","工程量以设计长度乘以设计宽度以“㎡”计算"]
[89,"安砌混凝土平石\n1、材料品种：花岗岩平石；\n2、规格：12*25*100cm（花岗岩平石）；\n3、垫层：30厚1:3水泥砂浆；\n4、其它要求详见设计图纸或相关标准规范要求。\n5、自行考虑土方开挖等工作，综合考虑辅材、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",1343,null,0,"/","/","道路工程缘石按设计长度以“延长米”计算"]
[90,"新旧路面交接\n1、40mm细粒式混凝土面层\n2、60mm厚中粗粒沥青混凝土面层\n3、200mmC35钢筋混凝土内配10 @200 双向,4 M6 M设分隔缝 内PVC防水油膏接处铺设50 cm防裂贴\n4、底基层:200厚级配碎石垫层注:各面层之间设置沥青粘层,路基顶面设计回弹模量值,主干路(>4 m)不小于30MPa,次干路支路(<4m)不小于20MPa。素土压实,压实度>95%、环刀取样\n5、旧道路切除、凿毛需自行考虑\n6、综合考虑辅材、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作","㎡",87.3,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"垫层按图示尺寸以“㎡”计算"]
[91,"混凝土厚度增减费用","m2",1,-1,-1,null,null,"每减少1cm厚度，按照项目最终确认工程量结算"]
[92,"碎石垫层厚度增减费用","m2",1,-3,-3,null,null,"每减少1cm厚度，按照项目最终确认工程量结算"]
[93,"零星人工（小工）","工日",1,null,0,"/","/","按照实际发生确认工日量为结算依据","8小时/工日"]
[94,"零星人工（大工）","工日",1,null,0,"/","/","按照实际发生确认工日量为结算依据","8小时/工日"]
[95,"小时工（小工）","小时",1,null,0,"/","/","按照实际发生确认工日量为结算依据","零星人工不足4小时按小时工计入"]
[96,"小时工（大工）","小时",1,null,0,"/","/","按照实际发生确认工日量为结算依据","零星人工不足4小时按小时工计入"]
[97,"PC120挖机","台班",1,null,0,"/","/","按照实际发生确认台班量为结算依据","8小时/台班"]
[98,"PC240挖机","台班",1,null,0,"/","/","按照实际发生确认台班量为结算依据","8小时/台班"]
[99,"PC240炮头","台班",1,null,0,"/","/","按照实际发生确认台班量为结算依据","8小时/台班"]
[100,"PC120挖机","小时",1,null,0,"/","/","按照实际发生确认台班量为结算依据","零星机械不足4小时按小时机械计入"]
[101,"PC240挖机","小时",1,null,0,"/","/","按照实际发生确认台班量为结算依据","零星机械不足4小时按小时机械计入"]
[102,"PC240炮头","小时",1,null,0,"/","/","按照实际发生确认台班量为结算依据","零星机械不足4小时按小时机械计入"]
[103,"1#厂房模板"]
[104,"基础垫层模板","m2",69.68,null,0,"/","/","按照图示垫层周长乘以垫层高度"]
[105,"基础\n独基模板","m2",162.2,null,0,"/","/","按混凝土与模板的接触面积（除底面积）计算"]
[106,"基础梁模板","m2",385.7,null,0,"/","/","按混凝土与模板的接触面积计算"]
[107,"矩形柱\n2.4米以内模板","m2",25.68,null,0,"/","/","按混凝土与模板的接触面积计算"]
[108,"矩形柱\n2.4以外模板","m2",141.54,null,0,"/","/","按混凝土与模板的接触面积计算"]
[109,"构造柱模板","m2",29.97,null,0,"/","/","按混凝土与模板的接触面积计算"]
[110,"圈梁模板","m2",107.12,null,0,"/","/","按混凝土与模板的接触面积计算"]
[111,"后浇带模板","m2",0.6,null,0,"/","/","按混凝土与模板的接触面积计算"]
[112,"2#厂房模板"]
[113,"基础垫层模板","m2",67.16,null,0,"/","/","按照图示垫层周长乘以垫层高度"]
[114,"基础独基模板","m2",155.5,null,0,"/","/","按混凝土与模板的接触面积（除底面积）计算"]
[115,"基础梁模板","m2",340.16,null,0,"/","/","按混凝土与模板的接触面积计算"]
[116,"矩形柱\n2.4米以内模板","m2",38.52,null,0,"/","/","按混凝土与模板的接触面积计算"]
[117,"矩形柱\n2.4以外模板","m2",127.82,null,0,"/","/","按混凝土与模板的接触面积计算"]
[118,"构造柱模板","m2",31,null,0,"/","/","按混凝土与模板的接触面积计算"]
[119,"圈梁模板","m2",88.4,null,0,"/","/","按混凝土与模板的接触面积计算"]
[120,"后浇带模板","m2",1.98,null,0,"/","/","按混凝土与模板的接触面积计算"]
[121,"项目大临"]
[122,"办公桌\n规格：单人办公桌1.4*0.7m\n特征：桌椅配套、全新\n租赁：按12个月计费（包干价）","套",12,null,null,"/","/",null,"1、综合考虑安装及配件，满足使用功能；\n2、符合中冶淮海标准化要求；\n2、综合考虑计价方式。"]
[123,"会议桌\n规格：12人制\n特征：桌椅配套、全新\n租赁：按12个月计费（包干价）","套",1,null,0,"/","/"]
[124,"壁挂空调\n特征：生产日期一年以内\n租赁：按12个月计费（包干价）按12个月计费","台",6,null,0,"/","/"]
[125,"柜式空调\n特征：生产日期一年以内\n租赁：按12个月计费（包干价）","台",1,null,0,"/","/"]
[126,"A3打印机\n特征：（资料室）激光打印机\n租赁：按12个月计费（包干价）","台",1,null,0,"/","/"]
[127,"A4打印机\n特征：激光打印机/彩打\n租赁：按12个月计费（包干价）","台",2,null,0,"/","/"]
[128,"沙发/茶台\n1、特征：三人制\n租赁：按12个月计费（包干价）","套",2,null,0,"/","/"]
[129,"集装箱\n规格：3*6m\n特征：生产日期一年以内\n时限：至项目竣工撤场\n租赁：按12个月计费（包干价）","台",6,null,0,"/","/"]
[130,"集装箱\n规格：6*6m\n特征：生产日期一年以内\n时限：至项目竣工撤场\n租赁：按12个月计费（包干价）","个",1,null,0,"/","/"]
[131,"成品厕所\n规格：3m*6m\n生产日期一年以内\n租赁：按12个月计费（包干价）","个",1,null,0,"/","/"]
[132,"  一级配电箱\n1、满足现场施工用电使用功能要求、符合相关单位检查标准及强制性标准；\n2、综合考虑电线长度、截面尺寸、配件等；\n3、包含但不限于综合考虑配套班组使用费用 。\n租赁：按12个月计费（包干价）\n","个",1,null,0,"/","/"]
[133,"二级配电箱\n1、满足现场施工用电使用功能要求、符合相关单位检查标准及强制性标准；\n2、综合考虑电线长度、截面尺寸、配件等；\n3、包含但不限于配套班组使用费用 。\n租赁：按12个月计费（包干价）","台",2,null,0,"/","/"]
[134," 档案柜\n规格：1.8*0.85m\n","台",7,null,0,"/","/"]
[135,"成品化粪池\n满足使用功能要求\n生产日期一年以内","套",1,null,0,"/","/"]
[136,"   加工棚及工地大门\n1、规格：100*100*2.0、20*40*1.2、40*80*2、30*40*2\n2、材质：镀锌方管\n3、综合考虑辅材、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作","t",2.8,null,0,"/","/","按现场实际数量\n以t计算"]
[137,"      屋面板\n1、规格：0.3mm彩钢板\n3、综合考虑螺丝、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作","㎡",384,null,0,"/","/","按现场实际数量\n以㎡计算"]
[138,"      柱基础\n1、混凝土标号：C30商砼\n2、包含基础土方开挖\n3、综合考虑辅材、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作\n4、部位：加工棚及工地大门","m³",1.01,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按现场实际数量\n以m³计算"]
[139,"     预埋钢板\n1、规格：300*300*16、\n2、综合考虑辅材、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作\n3、部位：加工棚及工地大门","t",{"v":0.316512,"d":"0.32"},null,0,"/","/","按现场实际数量\n以t计算"]
[140,"     地面硬化\n1、C30商砼\n2、厚度：150mm\n3、综合考虑模板价格\n4、部位：加工棚与回车场\n5、综合考虑辅材、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作","m³",175.66649999999998,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按现场实际数量\n以m³计算"]
[141,"     地面硬化\n1、C30商砼\n2、厚度：150mm\n3、综合考虑模板价格\n4、部位：项目部\n5、砼搅拌、运输、浇筑、养护等其他完成本项所需的一切工作","m³",32.55,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按现场实际数量\n以m2计算"]
[142," 简易围挡\n1、暂定为0.3mm彩钢板\n2、综合考虑辅材、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作\n","㎡",322.236,null,0,"/","/","按现场实际数量\n以m2计算"]
[143," 简易围挡\n1、镀锌龙骨为60*60*2.5、80*80*4\n2、综合考虑辅材、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作","t",4.9,null,0,"/","/","按现场实际数量\n以m2计算"]
[144,"工地大门铁皮\n1、具体详施工图纸及方案\n2、综合考虑辅材、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作","㎡",22,null,0,"/","/","按现场实际数量\n以m2计算"]
[145,"    工地围墙绿植草皮\n1、具体详施工图纸及方案\n2、综合考虑辅材、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作","㎡",285.6,null,0,"/","/","按现场实际数量\n以m2计算"]
[146,"    道路板铺设\n1、规格：3*2m\n2、使用部位：项目部停车场\n3、运输暂不考虑","块",40,null,0,"/","/","按现场实际数量\n以块计算"]
[147,"项目临电\n1、临电从业主提供的用电接口采用电缆(4*16² +1)引入至厂房内配电箱(配电箱为成品配电箱).后续从配电箱分别向办公室/卫生间/ 施工加工区(4 *16² +1)/北门岗(照明以及空调)供电;(详见布置图\n2、具体详施工现场及图纸要求，综合考虑辅材、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",400,null,0,"/","/","按现场实际数量\n以m计算"]
[148,"项目临水\n1、临水从业主提供的用水点采用25mmPE管引入至卫生间、东北侧冲洗池、干混砂浆、工程车入口门岗处\n2、具体详施工现场及图纸要求，综合考虑辅材、运输、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",350,null,0,"/","/","按现场实际数量\n以m计算"]
[149,"工程资料","㎡",21097.59,null,0,"/","/","施工过程中涉及到此项目的所有工程资料及资料完成竣工备案、交付"]
[null,"合计（不含增值税）",{"$nulls":3},{"v":-12,"d":"-12.00"}]
[null,"其中安全生产费 2%",{"$nulls":3},-0.24]
[null,"增值税（3 %）",{"$nulls":3},-0.36]
[null,"合计（含增值税）",{"$nulls":3},-12.36]
["  以上综合单价包括除增值税外完成招标内容所需的全部费用且综合单价不因工程量发生变化进行调整，包括但不限于人工费、材料设备采购费（甲供材料设备除外）、辅材费、机械机具费、技术服务（包含但不限于施工测量放线等）、措施费（含脚手架）、临时设施费、保险费、停滞费、乙方在承包范围内需以甲方名义进行检测、测量、检验、并提供合格检验报告供甲方存档、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费、农民工综合保险、乙方自购材料的涨跌风险及自购材料检验试验费、各种补贴、质量缺陷整改费用，未交付前的半成品及成品保护费、自购材料的采管费、甲供材料的保管费、安全生产费、二次倒运费、安全文明施工费（包含但不限于项目安全生产管理等相关活动）、确保工程施工、质量、进度的一切措施费、临时设施费、窝工费、风雨季及冬季施工费、建筑红线内材料及机械设备搬运费、甲供材料进场卸货、码堆、配合取样送检和施工完后的余料清理、码堆、退库装卸等费用、以及政策性文件规定、合同所有责任、义务和风险费用等，项目大临工程对于新增内容，承包方有权指定分包方施工，分包方不得拒绝和推诿，否则承包方将按照第三方完成工程价款的2倍从分包方工程款中扣除。\n注：由于现场基础图纸发生设计变更，原-1.5m基础底标高发生变更，具体详最终版结构图纸，此项设计变更所发生的费用不计入此次总价，此项费用最终结算前提为甲方已向建设单位索要到此项费用，方可与报价方结算，否则对此部分发生费用不予以认可。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}