{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":10,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[18,1,18,4],[28,1,28,4],[37,1,37,4],[56,1,56,4],[63,1,63,4],[64,1,64,4],[65,1,65,4],[83,1,83,4],[93,1,93,4],[102,1,102,4],[120,1,120,4],[135,1,135,4],[136,1,136,4],[156,1,156,4],[163,1,163,4],[164,1,164,4],[226,1,226,4],[227,1,227,4],[228,1,228,4],[242,1,242,4],[251,1,251,4],[264,1,264,4],[271,1,271,4],[276,0,276,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量报价清单"]
["序号","项目名称及特征","单位","工程量   （暂估）","不含税增值税综合单价","合价","甲方供应材料",null,"工程量计算规则","备 注"]
[{"$nulls":6},"材料名称","主材损耗或消耗量"]
[null,"1#厂房安装"]
[null,"电气"]
[1,"配电箱\n1.名称:进线配电箱AW\n2.型号:IP30\n3.规格: Pn= 20 kW 16回路\n4.安装方式: 距地1.5m\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","台",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"桥架\n1.名称:钢制桥架\n2.型号:300*100\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",103.93,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"1.名称:桥架支架安装\n2.备注:刷防锈漆两遍\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","t",0.2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"1.名称:电气配管\n2.材质:焊接钢管\n3.规格:SC50\n4.敷设方式:暗敷\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",6.22,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"1.名称:电气配管\n2.材质:焊接钢管\n3.规格:SC100\n4.敷设方式:暗敷\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",9.94,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"1.名称:电气配管\n2.材质:焊接钢管\n3.规格:SC20\n4.敷设方式:明敷\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[7,"1.名称:电气配管\n2.材质:PC20\n3.敷设方式:明敷\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",642.19,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[8,"1.名称:配线\n2.配线形式:管内敷设\n3.型号:BV-2.5mm2\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",1872.57,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[9,"1.名称:配线\n2.配线形式:管内敷设\n3.型号:NHBV-2.5mm2\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",13.2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[10,"1.名称:配线\n2.配线形式:线槽内敷设\n3.型号:BV-2.5mm2\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作\n","m",3745.14,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[11,"1.名称:深照型LED工厂灯\n2.型号:LED 250W \n3.安装形式:吊装,高于行车\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",112,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[12,"1.名称:接线盒\n2.材质:塑料\n3.安装形式:明装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",112,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[13,"1.名称:送配电系统调试\n2.电压等级(kV):1KV以内\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","系统",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"应急照明"]
[1,"1.名称:A型应急照明集中电源\n2.规格:0.5KW\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","台",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"1.名称:应急照明灯\n2.规格:LED 3W（应急90分钟）（A型，大型）\n3.安装方式:距地2.5米安装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",55,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"1.名称:应急照明灯\n2.规格:LED 1W（应急90分钟）（A型，大型）\n3.安装方式:门框上0.1米安装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",4,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"1.名称:疏散指示灯\n2.规格:LED 1W（应急90分钟）（A型，大型）\n3.安装方式:距地0.3米安装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",43,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"1.名称:疏散指示灯（复合型）\n2.规格:LED 1W（应急90分钟）（A型，大型）\n3.安装方式:吊装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",8,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"1.名称:配管\n2.材质:焊接钢管\n3.规格:SC16\n4.敷设方式:明敷\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",459.19,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[7,"1.名称:配线\n2.配线形式:管内敷设\n3.型号:NH-RVS-2X2.5mm2\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",461.19,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[8,"1.名称:接线盒\n2.材质:铁质\n3.安装形式:明装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",110,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[9,"1. 名称:应急照明灯具调试\n2.点数:110个\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","系统",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"防雷接地"]
[1,"1.名称:避雷引下线\n2.材质:利用钢筋混凝土柱内对角两根不小于φ16钢筋\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",79.2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"1.名称:接地母线\n2.材质:热镀锌扁钢\n3.规格:-40*4\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",355.4,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"1.名称:接地母线\n2.材质:热镀锌扁钢\n3.规格:-40*4\n4.安装部位:室外\n5.安装形式:详见图纸设计说眀\n6.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",429.36,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"1.名称:接地网\n2.材质:两根不小于φ16梁筋\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",306.79,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"1.名称:钢柱柱与圈梁镀锌扁钢焊接处\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","处",16,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"1.名称:总等电位端子箱\n2.规格:暗装距地0.3m\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","台",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[7,"1.名称:断接卡子\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",4,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[8,"1.名称:接地装置调试\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","系统",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"消防系统"]
[1,"1.名称:消防软管卷盘\n2.做法:详见15S202\n3.附件材质、规格:含真空破坏器\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",10,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"1.名称:热浸镀锌钢管\n2.材质、规格:DN25\n3.连接形式:螺纹连接或卡压连接\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",58.8,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"1.名称:埋地钢管刷油漆\n2.油漆品种:沥青漆两遍\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2",4.58,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"1.名称:明设钢管刷油漆\n2.油漆品种:银粉漆一遍\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2",1.61,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"1.名称:灭火器箱\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",9,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"1.形式:手提式灭火器\n2.规格、型号:MF/ABC4\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","具",18,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[7,"1.类型:自动排气阀\n2.规格、压力等级:DN25\n3.连接形式:螺纹连接\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",10,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[8,"1.类型:截止阀\n2.规格、压力等级:DN25\n3.连接形式:螺纹连接\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",20,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[9,"1. 名称:阀门检查井\n2.做法:详见图集05S502\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","座",4,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[10,"1、阀门井基础\n2、混凝土强度等级：具体详图集05S502\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、模板、机械等其他完成本项所需的一切工作","m³",5,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[11,"1.安装部位（室内外）:室外水表井内\n2.型号、规格:DN25\n3.连接形式:螺纹连接","个",6,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[12,"1. 名称: 水表井\n2.做法:详见图集05S502","座",6,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[13,"1、水表井基础\n2、混凝土强度等级：具体详图集05S502\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、模板、机械等其他完成本项所需的一切工作","m³",3.5,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[14,"1.名称:管道支吊架制作与安装\n2.备注:防锈漆两遍\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","kg",20,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[15,"1.名称:人工挖土方\n2.挖土深度:1m以内\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3",24,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[16,"1.名称:机械挖基坑\n2.挖土深度:2.5以内\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3",81.62,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[17,"1.土方回填:人工沟槽回填\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3",72.43,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[18,"1.废弃料品种:沟槽多余土方弃置（给排水）\n2.运距:场内倒运50m\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3",33.19,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"雨水"]
[1,"1.安装部位:室内\n2.介质:雨水\n3.规格、压力等级:UPVC-De110\n4.连接形式:粘结\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",498.24,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"1.材质:成品塑料管卡\n2.型号、规格:UPVC-De110\n3.安装方式:壁装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",192,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"1.名称:87式雨水斗\n2.型号、规格:De110\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",32,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"预留孔洞\n1.规格:DN100\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",32,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"1.名称:人工挖土方\n2.挖土深度:1m以内\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3",44.08,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"1.土方回填:人工沟槽回填\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3",44.08,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"小计",{"$nulls":3},0]
[null,"2#厂房安装"]
[null,"电气"]
[1,"配电箱\n1.名称:进线配电箱AW\n2.型号:IP30\n3.规格: Pn= 30 kW 6回路\n4.安装方式: 距地1.5m\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","台",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"配电箱\n1.名称:照明配电箱AL1a  AL1c\n2.型号:IP30\n3.规格:6kW  5回路\n4.安装方式:距地1.5m\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","台",2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"1.名称:照明配电箱AL1b AL1d\n2.型号:IP30\n3.规格:6kW  4回路\n4.安装方式:距地1.5m\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","台",2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"1.名称:钢制桥架\n2.型号:300*100\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",219.55,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"1.名称:桥架支架安装\n2.备注:刷防锈漆两遍\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","t",0.4,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"1.名称:电气配管\n2.材质:焊接钢管\n3.规格:SC100\n4.敷设方式:暗敷\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",14.12,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[7,"1.名称:电气配管\n2.材质:焊接钢管\n3.规格:SC50\n4.敷设方式:暗敷\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",7.09,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[8,"1.名称:电气配管\n2.材质:焊接钢管\n3.规格:SC40\n4.敷设方式:暗敷\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",155.63,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[9,"1.名称:电气配管\n2.材质:焊接钢管\n3.规格:SC20\n4.敷设方式:明敷\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[10,"1.名称:电气配管\n2.材质:PC20\n3.敷设方式:明敷\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",553.93,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[11,"1.名称:配线\n2.配线形式:管内敷设\n3.型号:BV-2.5mm2\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",1661.79,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[12,"1.名称:配线\n2.配线形式:管内敷设\n3.型号:NHBV-2.5mm2\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",13.2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[13,"1.名称:配线\n2.配线形式:线槽内敷设\n3.型号:BV-2.5mm2\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",3745.14,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[14,"1.名称:电力电缆\n2.型号:YJV-5x6mm2\n3.敷设方式、部位:穿管或桥架内敷设\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",169.36,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[15,"1.名称:深照型LED工厂灯\n2.型号:LED 250W \n3.安装形式:吊装,高于行车\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",108,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[16,"1.名称:接线盒\n2.材质:塑料\n3.安装形式:明装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",108,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[17,"1.名称:送配电系统调试\n2.电压等级(kV):1KV以内\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","系统",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"应急照明"]
[1,"1.名称:A型应急照明集中电源\n2.规格:0.5KW\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","台",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"1.名称:应急照明灯\n2.规格:LED 3W（应急90分钟）（A型，大型）\n3.安装方式:距地2.5米安装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",52,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"1.名称:应急照明灯\n2.规格:LED 1W（应急90分钟）（A型，大型）\n3.安装方式:门框上0.1米安装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",14,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"1.名称:疏散指示灯\n2.规格:LED 1W（应急90分钟）（A型，大型）\n3.安装方式:距地0.3米安装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",40,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"1.名称:疏散指示灯（复合型）\n2.规格:LED 1W（应急90分钟）（A型，大型）\n3.安装方式:吊装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",14,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"1.名称:配管\n2.材质:焊接钢管\n3.规格:SC16\n4.敷设方式:明敷\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",423.17,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[7,"1.名称:配线\n2.配线形式:管内敷设\n3.型号:NH-RVS-2X2.5mm2\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",425.17,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[8,"1.名称:接线盒\n2.材质:铁质\n3.安装形式:明装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",120,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[9,"1. 名称:应急照明灯具调试\n2.点数:120个\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","系统",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"防雷接地"]
[1,"1.名称:避雷引下线\n2.材质:利用钢筋混凝土柱内对角两根不小于φ16钢筋\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",185.12,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"1.名称:接地母线\n2.材质:热镀锌扁钢\n3.规格:-40*4\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",184.46,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"1.名称:接地母线\n2.材质:热镀锌扁钢\n3.规格:-40*4\n4.安装部位:室外\n5.安装形式:详见图纸设计说眀\n6.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",426.2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"1.名称:接地网\n2.材质:两根不小于φ16梁筋\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",285.08,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"1.名称:钢柱柱与圈梁镀锌扁钢焊接处\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","处",14,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"1.名称:总等电位端子箱\n2.规格:暗装距地0.3m\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","台",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[7,"1.名称:断接卡子\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",4,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[8,"1.名称:接地装置调试\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","系统",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"消防系统"]
[1,"1.名称:消防软管卷盘\n2.做法:详见15S202\n3.附件材质、规格:含真空破坏器\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",12,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"1.名称:热浸镀锌钢管\n2.材质、规格:DN25\n3.连接形式:螺纹连接或卡压连接\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",145.05,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"1.名称:埋地钢管刷油漆\n2.油漆品种:沥青漆两遍\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2",12.96,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"1.名称:明设钢管刷油漆\n2.油漆品种:银粉漆一遍\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2",2.3,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"1.名称:灭火器箱\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",6,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"1.形式:手提式灭火器\n2.规格、型号:MF/ABC4\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","具",12,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[7,"1.类型:自动排气阀\n2.规格、压力等级:DN25\n3.连接形式:螺纹连接\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",12,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[8,"1.类型:截止阀\n2.规格、压力等级:DN25\n3.连接形式:螺纹连接\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",24,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[9,"1. 名称:阀门检查井\n2.做法:详见图集05S502\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","座",6,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[10,"1. 名称:阀门检查井混凝土基础\n2.做法:详见图集05S502\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、模板、机械等其他完成本项所需的一切工作","m³",3,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[11,"1.安装部位（室内外）:室外水表井内\n2.型号、规格:DN25\n3.连接形式:螺纹连接\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",6,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[12,"1. 名称: 水表井\n2.做法:详见图集05S502\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","座",6,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[13,"1.名称:管道支吊架制作与安装\n2.备注:防锈漆两遍\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","kg",20,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[14,"1.名称:人工挖土方\n2.挖土深度:1m以内\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3",72,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[15,"1.名称:机械挖基坑\n2.挖土深度:2.5以内\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3",97.94,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[16,"1.土方回填:人工沟槽回填\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3",130.11,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[17,"1.废弃料品种:土方弃置（给排水）\n2.运距:具体详施工现场\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3",39.83,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"雨水"]
[1,"1.安装部位:室内\n2.介质:雨水\n3.规格、压力等级:UPVC-De110\n4.连接形式:粘结\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",344.08,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"1.安装部位:室内\n2.介质:雨水\n3.规格、压力等级:HDPE-HT110\n4.连接形式:热熔连接\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",11.6,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"1.安装部位:室内\n2.介质:雨水\n3.规格、压力等级:HDPE-HT125\n4.连接形式:热熔连接\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",57.2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"1.安装部位:室内\n2.介质:雨水\n3.规格、压力等级:HDPE-HT160\n4.连接形式:热熔连接\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",73.8,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"1.安装部位:室内\n2.介质:雨水\n3.规格、压力等级:HDPE-HT200\n4.连接形式:热熔连接\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",14.4,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"1.安装部位:室内\n2.介质:雨水\n3.规格、压力等级:HDPE-HT250\n4.连接形式:热熔连接\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",8,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[7,"1.名称:管道支架\n2.材质:方钢\n3.备注:含管卡\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","kg",840.21,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[8,"1.材质:成品塑料管卡\n2.型号、规格:UPVC-De110\n3.安装方式:壁装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",132,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[9,"1.名称:87式雨水斗\n2.型号、规格:De110\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",22,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[10,"1.名称:虹泰系列虹吸雨水斗\n2.型号、规格:HT110\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",12,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[11,"预留孔洞\n1.规格:DN100\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",22,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[12,"预留孔洞\n1.规格:DN230\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",12,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[13,"1.名称:人工挖土方\n2.挖土深度:1m以内\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3",40.96,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[14,"1.土方回填:人工沟槽回填\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3",40.96,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"小计",{"$nulls":3},0]
[null,"室外消防、雨水"]
[1,"挖沟槽土方\n1、土壤类别：三类土\n2、挖土深度：详见设计图纸\n3、部位：6雨水井管道土方（含检查井）\n4、其他：余方按招标人的要求集中堆放\n5、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3","983.500",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"回填方\n1、密实度要求：符合设计要求及规范规定\n2、填方材料要求：详见设计说明\n3、其它：夯填\n4、部位：600以内的管道\n5、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3","333.350",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"余方弃置\n1、运距：具体详施工现场\n2、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3","650.150",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"    塑料管铺设\n1、管道材质：：HDPE双壁波纹管\n2、连接方式：承插胶圈接口\n3、管径：DN300\n4、垫层：100mm厚砂砾垫层\n5、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m","479.140",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"塑料管铺设\n1、管道材质：：HDPE双壁波纹管\n2、连接方式：承插胶圈接口\n3、管径：DN400\n4、垫层：100mm厚砂砾垫层\n5、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m","75.000",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"塑料管铺设\n1、管道材质：：HDPE双壁波纹管（环刚度不小于8KN/m）\n2、连接方式：承插胶圈接口\n3、管径：DN500\n4、垫层：100mm厚砂砾垫层\n5、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m","4.640",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[7,"管道闭水试验\n1、管径：DN400以内\n2、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作\n","m","554.140",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[8,"管道闭水试验\n1、管径：DN600以内\n2、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作\n3、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作\n","m","4.640",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[9,"塑料检查井\n1、垫层、基础材质及厚度：雨水检查井均选用塑料检查井，做法参考08SS523\n2、井盖为D400重型球墨铸铁井盖\n3、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","座","25.000",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[10,"砖砌雨水口\n1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：雨水口\n2、垫层、基础材质及厚度：国标05S518/06\n3、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","座","42.000",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[11,"挖沟槽土方\n1、土壤类别：三类土\n2、挖土深度：具体详施工现场\n3、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3","313.430",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[12,"回填方\n1、密实度要求：符合设计要求及规范规定\n2、填方材料要求：素土\n3、其它：夯填\n4、部位：管道\n5、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3","300.340",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[13,"余方弃置\n1.废弃料品种:沟槽多余土方弃置\n2.运距:场内倒运50m\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3","13.090",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[14,"室外消火栓\n1、安装方式：室外地上式\n2、型号、规格：详见设计说明\n3、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套","5.000",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[15,"铸铁管\n1、垫层、基础材质及厚度：原状素土\n2、材质及规格：球墨铸铁管DN100\n3、接口方式：胶圈连接\n4、铺设深度：具体详施工图纸\n5、管道检验及试验要求：符合设计要求及规范规定\n6、其它：含管道消毒冲洗、闭水试验\n7、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m","376.090",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[16,"水喷淋钢管\n1.名称:热浸镀锌钢管\n2.材质、规格:DN100\n3.连接形式:沟槽连接\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m","12.000",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[17,"\n水表\n1.安装部位（室内外）:室外水表井内\n2.型号、规格:DN100\n3.连接形式:法兰连接\n4.附件配置:含闸阀两个、止回阀一个、法兰两个\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","组（个）","2.000",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[18,"砌筑检查井\n1.名称:水表井\n2.做法:详见图集05S502\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","座","2.000",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[19,"水表井混凝土基础\n1.名称:水表井\n2.做法:详见图集05S502\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m³",{"v":1.5,"d":"1.50"},null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"}]
[null,"室外排水沟",{"$nulls":6},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[1,"沟盖板、井盖板\n1、盖板参照图集07J306-P42-6","m2","68.960",null,0,"/","/"]
[2,"成品排水沟\n1、参照图集07J306-p37-B\n2、具体详图集","m","172.400",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"排水沟碎石垫层\n1、参照图集07J306-p37-B\n2、其他具体项施工图纸","m3",{"v":41.376000000000005,"d":"41.38"},null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"排水沟石灰土垫层\n1、参照图集07J306-p37-B\n2、土方夯实\n3、其他具体项施工图纸","m2",{"v":137.92000000000002,"d":"137.92"},null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"排水沟混凝土基础\n1、名称：排水沟基础\n2、混凝土强度等级：C20\n3、具体详施工图集","m3","31.030",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"排水沟基础模板","m2","68.960",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"小计",{"$nulls":3},0]
[null,"门卫土建"]
[1,"平整场地","m2","58.700",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"室外原始绝对标高暂按37.15m：\n1、土壤类别：三类\n2、余方按招标人的要求集中堆放","m3","58.260",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"数值暂定：\n1、岩石类别：石灰岩\n2、开凿深度：1.25米以内\n3、暂不考虑外运","m3","29.080",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"1、密实度要求：按设计要求","m3","55.000",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"余方弃置\n1、运距：具体详施工现场","m3","32.340",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"1、砖品种、规格、强度级：mu15煤矸石烧结普通砖\n2、砂浆强度级：m10水泥砂浆\n3、部位：门牌部位基础","m3","2.890",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[7,"1、砖品种、规格、强度级：mu10标准煤矸石普通砖\n2、墙体厚度：240\n3、砂浆强度级：m5混合砂浆\n4、部位：门牌位置","m3","7.540",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[8,"1、砖品种、规格、强度级：mu5煤矸石空心砖\n2、墙体厚度：200\n3、砂浆强度级：m5混合砂浆","m3","12.030",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[9,"        垫层混凝土\n1、厚度：100\n2、材料品种及比例：c15混凝土","m3","1.500",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[10,"      带型基础混凝土\n1、混凝土种类：商品混凝土\n2、混凝土强度等级：c25","m3","2.490",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[11,"     独立基础混凝土\n1、混凝土种类：商品混凝土\n2、混凝土强度等级：c30","m3","4.000",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[12,"          矩形柱\n1、柱规格形状：矩形2.4米以内\n2、混凝土种类：商品混凝土\n3、混凝土强度等级：c30","m3","2.920",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[13,"          矩形柱\n1、柱规格形状：矩形1.6米以内\n2、混凝土种类：商品混凝土\n3、混凝土强度等级：c30","m3","3.040",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[14,"          构造柱\n1、柱规格形状：\n2、混凝土种类：商品混凝土\n3、混凝土强度等级：c25","m3","2.490",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[15,"          异形柱\n1、柱规格形状：L型\n2、混凝土种类：商品混凝土\n3、混凝土强度等级：c30","m3","0.820",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[16,"         基础梁\n1、混凝土种类：商品混凝土\n2、混凝土强度等级：c30","m3","4.470",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[17,"           圈梁\n1、混凝土种类：商品混凝土\n2、混凝土强度等级：c25","m3","1.890",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[18,"           过梁\n1、混凝土种类：商品混凝土\n2、混凝土强度等级：c25","m3","0.300",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[19,"         有梁板\n1、混凝土种类：商品混凝土\n2、混凝土强度等级：c30\n3、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3","8.030",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[20,"         无梁板\n1、混凝土种类：商品混凝土\n2、混凝土强度等级：c30\n3、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3","0.990",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[21,"          栏板\n1、板规格：100厚\n2、混凝土种类：商品混凝土\n3、混凝土强度等级：c30\n4、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3","1.920",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[22,"       天沟、挑檐板\n1、混凝土种类：商品混凝土\n2、混凝土强度等级：c30\n3、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3","0.540",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[23,"         混凝土腰线\n1、混凝土种类：商品混凝土\n2、混凝土强度等级：c30\n3、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m3","0.500",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[24,"散水\n1、20厚1:2.5实赶光素水泥浆一道(内掺建筑胶)\n2、60厚C20混凝土\n3、150厚3:7灰土\n4、素土夯实,向外坡3%- 5%\n5、详见：12j003-4B/A1\n6、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2","16.640",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[25,"       现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ6\n2、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","t","0.225",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[26,"       现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ8\n2、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","t","0.867",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[27,"       现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ10\n2、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","t","0.451",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[28,"       现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ12\n2、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","t","0.549",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[29,"       现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ14\n2、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","t","0.177",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[30,"       现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ16\n2、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","t","1.015",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[31,"       现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ18\n2、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","t","0.005",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[32,"       现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ20\n2、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","t","0.056",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[33,"       现浇构件钢筋\n1、钢筋种类、规格： HRB400 φ22\n2、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","t","0.082",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[34,"砌体、板缝钢筋加固\n1、具体详施工图纸投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括；主体结构、二次结构的钢筋制作、运输、安装等与之相关的一切工作内容。","t","0.052",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[35,"墙面钢板（丝）网\n部位：不同材料交接处\n1、砼与砌块交界处钉设一层钢丝网，搭接长度综合考虑\n2、具体详施工图纸，投标人自行综合考虑报价，综合单价具体包括材料\n场内运输、平整、裁切、铺贴等工作\n3、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2","61.860",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[36,"1、名称：地面:防滑型地砖地面做法(从上而下）\n2、8 ~10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝\n3、25厚1:4 干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥\n4、1.5厚聚氨醋防水涂膜，面上撒黄沙，四周沿墙上翻300高\n5、刷基层处理剂一遍\n6、20厚1:2水泥砂浆找平\n7、刷素水泥浆一遍\n8、80厚C20混凝土\n9、素土夯实\n10、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2","31.100",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[37,"1、名称：水泥砂浆踢脚线\n2、8厚1:2 水泥砂浆罩面压实赶光\n3、1:3 水泥砂浆找平12厚,打底扫毛划出纹道\n4、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m","30.000",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[38,"内墙：\n1、14厚1:1:6水泥混合砂浆（加聚丙烯短纤维0.9Kg/立方）\n2、6厚1:0.5:4水泥混合砂浆找平（加聚丙烯短纤维0.9Kg/立方）\n3、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2","94.240",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[39,"无保温外墙抹灰\n1、10 厚 1:2.5 水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面\n2、12厚 1:3 水泥砂浆打底\n3、刷界面处理剂一道\n4、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2","33.110",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[40,"干挂花岗岩外墙\n1、花岗岩(四周接缝处用弹性耐候密封膏密封)\n2、干挂钢龙骨\n3、20厚1:3水泥砂浆找平层(内加5%防水剂)\n4、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2","55.960",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[41,"1、名称：外墙保温\n2、涂刷高分子乳液防水弹性底层涂料\n3、8厚抗裂砂浆,内铺300级和160级双层耐碱玻纤网格布(用塑料锚栓与基层墙体锚固,\n每平方米不少于6个,间距不大于500,锚入混凝土基层长度应不小于25mm,锚入砌\n体基层长度应不小于50mm.应采用带有回拧打结机构的锚栓。)\n4、30厚憎水性岩棉板(燃烧性能等级为A级)\n胶粘剂\n5、1.5厚FS201聚合物水泥防水涂料\n6、5厚成品仿生纤维防水砂浆\n7、15厚1:3水泥砂浆找平(基层为混凝土部分应涂刷界面剂后找平)\n8、基层墙体(刷界面砂浆处理剂一道)\n9、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2","126.480",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[42,"1、名称：保温屋面\n2、40厚C20细石混凝土保护层配φ6双向@150，钢筋网片绑扎或电焊（设不\n小于6000x6000分隔缝）\n3、10厚低强度等级砂浆隔离层(内加网格布）\n4、1.5厚自粘聚物改性防水卷材两道（高分子膜类）\n5、1.5mm厚聚氨酯防水涂料\n6、20厚1:3水泥砂浆找平层（内配网格布）\n7、50厚挤塑聚苯板\n8、20厚1:3水泥砂浆找平层\n最薄处30mm水泥砂浆找坡\n9、具体详施工图纸\n10、具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2","34.000",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[43,"内墙：\n1.腻子2度\n2.白色内墙无机涂料2度\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2","94.240",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[44,"外墙：\n1.柔性耐水腻子2度\n2.外墙真石漆2度\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2","126.480",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[45,"外墙（无保温外墙）：\n1.外墙真石漆2度\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2","33.110",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[46,"\n1.腻子2度\n2.白色乳胶漆2度\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m2","37.490",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[47,"外墙脚手架","m2","112.970",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[48,"工具式脚手架","m2","65.800",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[49,"垫层模板","m2","3.760",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[50,"独基模板","m2","11.480",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[51,"条基模板","m2","3.880",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[52,"基础梁模板","m2","56.690",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[53,"矩形柱模板\n2.4米以内模板","m2","21.030",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[54,"矩形柱模板\n1.6米以内模板","m2","27.780",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[55,"构造柱模板","m2","17.710",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[56,"异形柱模板","m2","9.340",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[57,"圈梁模板","m2","17.960",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[58,"过梁模板","m2","4.560",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[59,"有梁板模板","m2","74.520",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[60,"栏板模板","m2","38.400",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[61,"天沟、挑檐模板","m2","8.320",null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"小计",{"$nulls":3},0]
[null,"门卫安装"]
[null,"电气"]
[1,"1.名称:室内配电箱AL\n2.规格:7KW  5回路\n3.安装方式:下沿距地1.8米\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","台",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"1.名称:普通节能灯\n2.型号:1x22W\n3.类型:吸顶\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",4,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"1.名称:安全型双联二三极暗装插座\n2.型号:250V 10A\n3.安装方式:壁装距地0.3m\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",6,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"1.名称:单相三孔暗装空调插座\n2.型号:250V 16A\n3.安装方式:壁装距地2m\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"1.名称:暗装双极开关\n2.型号:250V 10A\n3.安装方式:壁装 距地1.3米\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"1.名称:接线盒\n2.材质:塑料\n3.安装形式:暗装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",4,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[7,"1.名称:开关、插座盒\n2.材质:塑料\n3.安装形式:暗装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",10,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[8,"1.名称:配管\n2.材质:PC20\n3.敷设方式:暗敷\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",46.52,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[9,"1.名称:配管\n2.材质:焊接钢管\n3.规格:SC32\n4.敷设方式:暗敷\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",20.72,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[10,"1.名称:配线\n2.配线形式:管内敷设\n3.型号:BV-2.5mm2\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",116.55,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[11,"1.名称:配线\n2.配线形式:管内敷设\n3.型号:BV-4mm2\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",29.01,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[12,"1.名称:电力电缆\n2.型号:YJV-3*4mm2\n3.敷设方式、部位:穿管敷设\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",21.22,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[13,"1.名称:送配电系统调试\n2.电压等级(kV):1KV以内\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","系统",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"弱电系统"]
[1,"1.名称:配线架\n2.安装方式:壁装距地0.3米\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","架",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"1.名称:电话插座\n2.安装方式:壁装距地0.3m\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"1.名称:宽带插座\n2.安装方式:壁装距地0.3m\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"1.名称:接线盒\n2.材质:铁质\n3.安装形式:暗装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"1.名称:配管\n2.材质:焊接钢管\n3.规格:SC20\n4.敷设方式:暗敷\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",6.27,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"1.名称:配管\n2.材质:焊接钢管\n3.规格:SC40\n4.敷设方式:暗敷\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",3.83,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[7,"1.名称:配线\n2.规格型号:HPV-2x0.5mm2\n3.敷设方式:管内敷设\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",4.42,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[8,"1.名称:配线\n2.规格型号:UTP-5-4x0.5mm2\n3.敷设方式:管内敷设\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",3.85,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"防雷接地"]
[1,"1.名称:避雷引下线\n2.材质:利用钢筋混凝土柱内对角两根不小于φ16钢筋\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",17.4,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"1.名称:避雷网\n2.材质:φ12热镀锌圆钢\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",24.96,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"1.名称:接地母线\n2.材质:热镀锌扁钢\n3.规格:-25*4\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",5.24,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"1.名称:户外接地母线\n2.材质:热镀锌扁钢\n3.规格:-25*4\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",13.95,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"1.名称:接地母线\n2.材质:热镀锌扁钢\n3.规格:-40*4\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",2.08,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"1.名称:接地母线\n2.材质:热镀锌扁钢\n3.规格:-40*4\n4.安装部位:室外\n5.安装形式:详见图纸设计说眀\n6.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",3.12,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[7,"均压环\n1.名称:接地网\n2.材质:两根不小于φ16梁筋\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",23.99,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[8,"柱主筋与圈梁钢筋焊接\n1.名称:钢柱柱与圈梁镀锌扁钢焊接处2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","处",4,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[9,"等电位端子箱、测试板\n1.名称:局部等电位端子箱\n2.规格:暗装距地0.3m\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","台",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[10,"等电位端子箱、测试板\n1.名称:总等电位端子箱\n2.规格:暗装距地0.3m\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","台",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[11,"断接卡子制作、安装\n1.名称:断接卡子\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","套",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[12,"1.名称:接地装置调试\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","系统",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"雨水及灭火"]
[1,"1.安装部位:室内\n2.介质:雨水\n3.规格、压力等级:UPVC-De110\n4.连接形式:粘结\n5.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","m",7.2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[2,"1.材质:成品塑料管卡\n2.型号、规格:UPVC-De110\n3.安装方式:壁装\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",4,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[3,"给、排水附（配）件\n1.名称:87式雨水斗\n2.型号、规格:De110\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作\n4.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[4,"预留孔洞\n1.规格:DN100\n2.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[5,"套管制作与安装\n1.名称:溢流管\n2.规格:PVC-φ110\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","个",1,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[6,"1.形式:手提式灭火器\n2.规格、型号:MF/ABC3\n3.具体详施工现场及图纸要求，报价综合考虑并包含人工、材料、机械等其他完成本项所需的一切工作","具",2,null,0,"/","/","按图纸实际工程量计算，以甲乙双方确认工程量作为结算依据"]
[null,"小计",{"$nulls":3},0]
[null,"合计（不含增值税）",{"$nulls":3},0]
[null,"其中安全生产费 2%",{"$nulls":3},0]
[null,"增值税（9%）",{"$nulls":3},0]
[null,"合计（含增值税）",{"$nulls":3},0]
["  以上综合单价包括除增值税外完成招标内容所需的全部费用且综合单价不因工程量发生变化进行调整，包括但不限于人工费、材料设备采购费（甲供材料设备除外）、辅材费、机械机具费、技术服务（包含但不限于施工测量放线等）、措施费（含脚手架）、临时设施费、保险费、停滞费、乙方在承包范围内需以甲方名义进行检测、测量、检验、并提供合格检验报告供甲方存档、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费、农民工综合保险、乙方自购材料的涨跌风险及自购材料检验试验费、各种补贴、质量缺陷整改费用，未交付前的半成品及成品保护费、自购材料的采管费、甲供材料的保管费、安全生产费、二次倒运费、安全文明施工费（包含但不限于项目安全生产管理等相关活动）、确保工程施工、质量、进度的一切措施费、临时设施费、窝工费、风雨季及冬季施工费、建筑红线内材料及机械设备搬运费、甲供材料进场卸货、码堆、配合取样送检和施工完后的余料清理、码堆、退库装卸等费用、以及政策性文件规定、合同所有责任、义务和风险费用等，项目大临工程对于新增内容，承包方有权指定分包方施工，分包方不得拒绝和推诿，否则承包方将按照第三方完成工程价款的2倍从分包方工程款中扣除。\n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}