{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["3 E.1 分部分项工程量清单计价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":0,"n_rows":47,"n_cols":8,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,0,17,7],[18,2,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,4],[20,5,20,7],[21,0,23,0],[21,1,23,2],[21,3,23,3],[21,4,23,4],[21,5,23,5],[21,6,21,7],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,3],[27,1,27,2],[28,1,28,3],[29,1,29,3],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,3],[40,1,40,3],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,3],[45,0,45,7],[46,2,46,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：小型预制件生产设备场地及板房门窗改造工程"]
["序号","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["1","平整场地",null,"1、名称：厂区外部及厂内设备区域场地平整\n2、具体详施工现场","m2","4588.290"]
["2","挖基坑土方",null,"1、名称：沉淀池以及设备场地土方开挖\n2、机械开挖\n3、具体详施工现场","m3","144.890"]
["3","回填方",null,"1、名称：沉淀池土方回填\n2、具体详施工现场","m3","4.080"]
["4","余方弃置",null,"1、名称：沉淀池余方弃置\n2、施工单位自行考虑","m3","140.800"]
["5","垫层",null,"1、名称：石粉垫层\n2、厚度：50mm","m2","661.900"]
["6","叠合板",null,"1、名称：叠合板铺设\n2、具体详施工图纸","m2","661.900"]
["7","设备基础",null,"1、名称：沉淀池\n2、材料：C30P6商品混凝土","m3","1.210"]
["8","设备基础",null,"1、名称：卸料平台\n2、材料：C30P6商品混凝土","m3","17.150"]
["9","现浇构件钢筋",null,"1、名称：二级钢12钢筋\n2、具体详施工图纸","t","2.273"]
["10","钢管柱",null,"1、名称：西侧大门方管\n2、材料名称：镀锌方管40*60mm","t","0.383"]
["11","金属面油漆",null,"1、名称：金属面涂料\n2、一遍防腐底漆\n3、两遍面漆","m2","18.160"]
["12","钢板墙板",null,"1、名称：西侧大门镀锌铁皮\n2、具体详施工图纸","m2","18.160"]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：小型预制件生产设备场地及板房门窗改造工程"]
["序号","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["13","水泥混凝土",null,"1、名称：设备区域混凝土路面\n2、厚度：200mm\n3、材料：C30商品混凝土","m2","210.820"]
["14","细石混凝土楼地面",null,"1、名称：仓库地面修补\n2、具体详施工图纸或施工方案","m2","4.350"]
[null,"拆除工程",{"$nulls":3},""]
["15","砖砌体拆除",null,"1、名称：拆除原有砌体墙\n2、厚度：240mm","m3","5.620"]
[null,"分部小计",{"$nulls":3},""]
[null,"脚手架工程",{"$nulls":3},""]
["16","沉淀池模板",null,"1、名称：沉淀池模板","m2","14.830"]
["17","模板",null,"1、名称：混凝土路面模板","m2","17.220"]
["18","大型机械设备进出场及安拆",null,null,"台·次","1.000"]
[null,"分部小计",{"$nulls":3},""]
[null,"门窗工程",{"$nulls":3},""]
["19","钢质门",null,"1、门代号及洞口尺寸：950*2100\n2、成品安装：成品钢质门","m2","2.000"]
["20","金属窗",null,"1、窗代号及洞口尺寸：950*2100\n2、窗材质：成品塑钢窗","m2","2.380"]
["21","保温隔热墙面",null,"1、保温隔热部位：墙面保温\n2、保温隔热材料品种、规格及厚度：75mm岩棉板","m2","19.000"]
["22","吊顶天棚",null,"1、面层材料品种、规格、：彩钢板饰面","m2","10.800"]
[null,"分部小计",{"$nulls":3},""]
[null,"电气设备安装工程",{"$nulls":3},""]
["23","配线",null,"1、名称：电线\n2、规格：4mm2","m","20.000"]
["24","照明开关",null,"1、名称：开关","套","1.000"]
["25","插座",null,"1、名称：成品插座","套","3.000"]
[null,"分部小计",{"$nulls":3},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]