{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[25,0,25,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量报价清单"]
["序号","项目名称及特征","单位","工程量   （暂估）","不含税增值税综合单价","合价","甲方供应材料",null,"工程量计算规则","备 注"]
[{"$nulls":6},"材料名称","主材损耗或消耗量"]
[null,"沉淀池"]
[1,"1、厂内原有路面破除\n2、破除厚度暂定为200mm\n3、具体详施工现场","m3",2.7,null,0,"/","/","按设计图示尺寸以体积计算"]
[2,"1、沉淀池及排水沟土方开挖\n2、具体详施工现场及施工图纸","m3",44.88,null,0,"/","/","按设计图示尺寸以体积计算"]
[3,"1、沉淀池与排水沟原土打夯\n2、具体详施工图纸","m2",37.04,null,0,"/","/","按设计图示尺寸以㎡计算"]
[4,"1、砖砌体\n2、煤矸石普通砖\n3、具体详施工图纸","m3",13.3,null,0,"/","/","按设计图示尺寸以体积计算"]
[5,"1、混凝土垫层\n2、强度：C15商品混凝土\n3、具体详施工图纸（包含模板费用）","m3",5.58,null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[6,"1、沉淀池及排水沟抹灰\n2、20mm1:3水泥砂浆抹灰\n3、内掺5%防水剂\n4、具体详施工图纸","m2",141.57,null,0,"/","/","按设计图示尺寸以㎡计算"]
[7,"1、钢筋焊制","m",46.22,null,0,"/","/","按设计图示尺寸以m计算"]
[8,"1、围挡安装\n2、高度为1.5m","m2",19.4,null,0,"/","/","按设计图示尺寸以㎡计算"]
[null,"料仓挡墙",{"$nulls":3},0]
[9,"1、名称：料仓原反坎拆除\n2、材料：砖砌体","m3","2.250",null,0,"/","/","按设计图示尺寸以体积计算"]
[10,"1、砖品种、规格、强度级：煤矸石普通砖\n2、墙体类型：料仓挡墙","m3","1.870",null,0,"/","/","按设计图示尺寸以体积计算"]
[11,"1、名称：料仓砌体挡墙抹灰\n2、砂浆：1:3水泥砂浆抹灰","m2","20.590",null,0,"/","/","按设计图示尺寸以㎡计算"]
[12,"1、名称：混凝土反坎\n2、混凝土规格：C20\n3、包含模板费用","m3","0.370",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[13,"1、砼包钢柱\n2、商品混凝土C30\n3、包含模板费用","m3","0.360",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[14,"1、挡墙混凝土柱\n2、商品混凝土C30\n3、包含模板费用","m3","2.250",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[15,"1、挡墙混凝土柱\n2、商品混凝土C30\n3、包含模板费用","m3","7.980",null,0,"混凝土",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"按设计图示尺寸以体积计算"]
[16,"1、名称：混凝土墙柱钢筋\n2、钢筋种类、规格：暂定为HRB400 φ10\n3、钢筋为甲供","t","0.980",null,0,"/","/","按设计图示尺寸以t计算"]
[17,"1、混凝土根部植筋\n2、规格：HRB400 φ10","根","232.000",null,0,"/","/","按设计图示尺寸以根计算"]
[null,"合计（不含增值税）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"增值税（3%）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"合计（含增值税）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["  以上综合单价包括除增值税外完成招标内容所需的全部费用且综合单价不因工程量发生变化进行调整，包括但不限于人工费、材料设备采购费（甲供材料、设备除外）、辅材费、机械机具费、技术服务（包含但不限于施工测量放线等）、措施费（含脚手架）、临时设施费、保险费、停滞费、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费、农民工综合保险、乙方自购材料的涨跌风险及自购材料检验试验费、各种补贴、质量缺陷整改费用，未交付前的半成品及成品保护费、自购材料的采管费、甲供材料的保管费、安全生产费、二次倒运费、安全文明施工费（包含但不限于项目安全生产管理等相关活动）、确保工程施工、质量、进度的一切措施费、临时设施费、窝工费、风雨季及冬季施工费、建筑红线内材料及机械设备搬运费、甲供材料进场卸货、码堆、配合取样送检和施工完后的余料清理、码堆、退库装卸等费用、以及政策性文件规定、合同所有责任、义务和风险费用等。    "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}