{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[10,0,10,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量报价清单"]
["序号","项目名称及特征","单位","工程量   （暂估）","不含税增值税综合单价","合价","甲方供应材料",null,"工程量计算规则","备 注"]
[{"$nulls":6},"材料名称","主材损耗或消耗量"]
[null,"基坑护破"]
[1,"\n\n1、名称：喷浆护坡\n2、80mm厚C20细石混凝土\n3、素土夯实\n4、具体详施工现场及施工图纸，投标人应自行考虑报价","m2",11104.74,null,0,"/","/","按设计图示尺寸，以实际面积计算"]
[2,"1、名称：护坡钢筋网片\n2、钢筋种类、规格：φ4钢筋网片@150布置\n3、具体详施工现场及施工图纸，投标人应自行考虑报价\n","t",15.391,null,0,"/","/","按设计图示尺寸，以实际工程量计算"]
[null,"合计（不含增值税）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"其中安全生产费 2%",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"增值税（9%）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"合计（含增值税）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["  以上综合单价包括除增值税外完成招标内容所需的全部费用且综合单价不因工程量发生变化进行调整，包括但不限于人工费、材料设备采购费（甲供材料设备除外）、辅材费、机械机具费、技术服务（包含但不限于施工测量放线等）、措施费（含脚手架）、临时设施费、保险费、停滞费、乙方在承包范围内需以甲方名义进行检测、测量、检验、并提供合格检验报告供甲方存档、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费、农民工综合保险、乙方自购材料的涨跌风险及自购材料检验试验费、各种补贴、质量缺陷整改费用，未交付前的半成品及成品保护费、自购材料的采管费、甲供材料的保管费、安全生产费、二次倒运费、安全文明施工费（包含但不限于项目安全生产管理等相关活动）、确保工程施工、质量、进度的一切措施费、临时设施费、窝工费、风雨季及冬季施工费、建筑红线内材料及机械设备搬运费、甲供材料进场卸货、码堆、配合取样送检和施工完后的余料清理、码堆、退库装卸等费用、以及政策性文件规定、合同所有责任、义务和风险费用等，项目大临工程对于新增内容，承包方有权指定分包方施工，分包方不得拒绝和推诿，否则承包方将按照第三方完成工程价款的2倍从分包方工程款中扣除。\n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}